調光設備

|  |
| --- |
| メーカー名/丸茂　PRETYNA－M |
| 制御回路数　1024回路（DMX512×２系統） |
| プリセット　　60本×3段 |
| サブマスター　30本 |
| ｼｰﾝ0.1～999.9　ﾁｪｲｽ99ｽﾃｯﾌﾟ×99ﾁｪｲｽ  ｻﾌﾞﾏｽﾀｰ99ﾍﾟｰｼﾞ　記憶可能 |
| 使用可能ﾒﾃﾞｨｱ　　SDｶｰﾄﾞ･CFｶｰﾄﾞ  JASCII使用可能  DMX使用可能（調光室に差し込み口あり） |
| 調光室の位置/  ３Ｆ２階客席後方の上部 |
| 袖までの距離/１００m |
| ｲﾝｶﾑ/有り　ｲﾝｶﾑﾗｲﾝ/ |

電源

|  |
| --- |
| 予備電源/３相３線　200ｖ　１００Ａ  端子変換工事必要 |
| 舞台直電源  C型３０A下手4口・上手4口あるがコンモで１００Aまで  客席直電源  C型３０A下手2口・上手2口  搬入口Ｃ型　　容量７５Ａ |
| |  | | --- | | ﾐﾆC-Tは平打ちｺｰﾄﾞなので20A不可 | |
| ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰの設置/可　位置/屋外(上下共可能)  袖までの距離/２０ｍ |

ピンスポット

|  |
| --- |
| 形式　2㎾クセノンPin　　　2本 |
| 形式 |
| ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄの仮設/可 |
| 仮設電源/有り（L8分電源よりﾊﾞﾗ出し） |

ＦＲ・ＣＬ

|  |  |
| --- | --- |
| FRONT(TOTAL) | |
| 2F | CSQ型　2台　5色　5回路 |
| 回線番号　⑤下段～ | |
| CL(TOTAL)　CSQ型1６台 | |

|  |  |
| --- | --- |
| ﾄｰﾒﾝﾀｰ |  |
| ﾀﾜｰ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ＵＨ | 300w　20灯　4色  3回線(12回路)（71.72.63.22） |
| ＬＨ | 300w　10灯　4色  2回線(8回路)（72.59.22.40） |
| ＢＯＲ | 2列　200w　22灯　4色 |
| ﾌｯﾄﾗｲﾄ |  |

サスペンション(ｳｪｲﾄ重量)

|  |  |
| --- | --- |
| 1SUS | T型　30A　12回路　　310㎏ |
| CSQ型　10型　FQ型　12台 | |
| 2SUS | T型　30A　12回路　　310㎏ |
| CSQ型　10型　FQ型　12台 | |
| 3SUS | ﾐﾆC型30A12回路　　　310kg |
| CSQ型　4型　FQ型　8台 | |
|  | |
|  | |

フロアー回路

|  |  |
| --- | --- |
| ﾌﾛｱｰ回路  （TOTAL) | C型　30A　　23回路 |
| T型　20A　　 4回路 |
| ﾌｯﾄｺﾝｾﾝﾄ　　　T型　20A　 　4回路 | |
| 前ｺﾝｾﾝﾄ　　　 C型　30A　 　2回路 | |
| 花道ｺﾝｾﾝﾄ下手 C型　30A　 　2回路 | |
| 花道ｺﾝｾﾝﾄ上手 C型　30A　 　2回路 | |
| 袖ｺﾝｾﾝﾄ下手 | |
| 袖ｺﾝｾﾝﾄ上手 | |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ下手 C型　30A　 　9回路 | |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ上手 C型　30A　 　9回路 | |
| ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄは、下手と上手がコンモです | |
| 奥ｺﾝｾﾝﾄ | |
| 下LHｺﾝｾﾝﾄ　　C型　30A　 　4回路 | |
| 中LHｺﾝｾﾝﾄ | |
| 上LHｺﾝｾﾝﾄ　　C型　30A　 　4回路 | |

ＴＯＴＡＬ器材（FR．CLを除く）

|  |  |
| --- | --- |
| 1㎾FQ　T型24台 | 1㎾CSQ　T型21台 |
| ﾊﾟｰﾗｲﾄ(N)500 28台 | ｽﾀﾝﾄﾞ　　　 18本 |
| ﾊﾝｶﾞｰ 　　　33個 | 平置ﾍﾞｰｽ  大20枚小10枚 |
| ITO　650w　12台 | ITO用ｱｲﾘｽ　　1個 |
| ﾐﾆC型1kwFQ 8台 | ﾐﾆC型1㎾CSQ5台 |
| パーN1000　 16台 | ｿｰｽﾌｫｰ 　　　6台 |
| リクリ　　　2台 |
| コード類 |
| T-T　ｼｮｰﾄ 25本 | T-T　ﾛﾝｸﾞ　10本 |
| T－T　2又　4３本 |  |
| C－T　　　　20本 | C－T　2又　　6本 |
| C－C　　　　 6本 | T－ﾐﾆC　　　40本 |
| C－C　2又　　4本 | ﾐﾆC－T　　　36本 |

ウェイト重量

|  |
| --- |
| 大　　　　　　１５㎏  小　　　　　７．５㎏ |

吊り物見取図

|  |
| --- |
| ～ホリ幕～  ～後幕～  ～バトン７～  ～バトン６～  ～ＵＨＬ～  ～袖幕３～  ～天井反射板２～  ～ＳＬ３～  ～引割幕３～  ～バトン５(松羽目)～  ～バトン４～  ～一文字幕４～  ～スクリーン～  ～引割幕２～  ～一文字幕３～  ～バトン３～  ～ＳＬ２～  ～ＢＬ２～  ～袖幕２～  ～一文字幕２～  ～天井反射板１～  ～袖幕１～  ～バトン２(一文字幕)～  ～ＳＬ１～  ～ＢＬ１～  ～見切り幕～  ～引割幕１(暗転幕)～  ～絞り緞帳～  ～緞帳～  ～バトン１～  ～プロセニアム～ |